附件

柳州市柳江区水工程保护范围内从事不影响水工程运行和危害水工程安全的工程建设和生产作业许可水行政许可决定书

柳州市柳江区行政审批局制

说 明 事 项

一、《柳州市柳江区水工程保护范围内从事不影响水工程运行和危害水工程安全的工程建设和生产作业许可水行政许可决定书》是经柳州市柳江区行政审批局审查，同意建设项目在水工程保护范围内建设的法定凭证，经签署盖章后生效。
二、柳州市柳江区行政审批局审查管理权限内的建设项目，凡未取得本决定书或不按本决定书核定的内容进行建设，均属违法建设，将依法予以处罚。
三、凡未经柳州市柳江区行政审批局许可，本决定书中核定的内容均不得随意变更，如有重大变更时应重新办理水行政许可决定书。本决定书的附件和附图，与本决定书具有同等法律效力。
四、建设项目在施工期间，柳州市柳江区水利局对本决定书核定的内容进行检查，项目法人（建设单位）应配合检查，并将本决定书及相关材料提交查验。
五、本决定书自核发之日起，有效期为三年，逾期未使用，本决定书自行失效。如需延续，应当在有效期届满前30日内向柳州市柳江区行政审批局提出申请。
六、本决定书由柳州市柳江区行政审批局负责解释。
	柳州市柳江区水工程保护范围内

从事不影响水工程运行和危害水工程安全的

工程建设和生产作业许可水行政许可决定书

江审批水许〔2026〕2号

根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国水法〉办法》及水工程保护范围内建设项目管理的有关规定，特制定本决定书。

	建 设 项 目 基 本 情 况

	名  称
	梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）柳江区涉河桥梁工程 

	项目代码
	/

	项目法人

（建设单位）
	中铁建投广西鱼宜高速公路有限公司

	项目选址
	项目位于梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）在柳州市柳江区的路段，途经柳江区穿山镇、百朋镇、三都镇、土博镇，横跨柳江区境内的磨石河、穿山河、大布河、小山河、三千河、矮山河、大桥河、大丈沟、可南河、甘龙沟、木吉河等。

	建设规模
	梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）在柳州市柳江区境内涉及的18座涉河桥梁。其中包括4座特大桥，12座大桥，2座中桥。本项目的特大桥采用300年一遇防洪标准，大桥和中桥采用100年一遇防洪标准。

	许 可 核 定 意 见

	工程建设方案

本工程涉及梧州-乐业公路（鱼峰至宜州段）在柳江区境内18座涉河桥梁，具体桥梁特性如下：

主线上跨柳武高速特大桥。本桥于柳江区穿山镇欧村屯北部约0.2km处上跨磨石河，桥址西南距穿山镇镇区约8.4km。桥梁左幅全长1329.5m，起点桩号K21+805.563，终点桩号K23+135.063，桥跨布置为28×30+3×30.5+3×24+2×30+3×25.5+6×30m；桥梁右幅全长1329.5m，起点桩号K21+775.563，终点桩号K23+135.063，跨布置为29×30+3×30.5+3×24+2×30+3×25.5+6×30m。桥梁上部结构为先简支后桥面连续小箱梁、现浇箱梁，下部结构为柱式墩、肋板台、U台，基础为钻孔灌注桩基础。本桥梁占用磨石河河道管理范围面积为3910.49㎡。

欧村枢纽A匝道桥。本桥于柳江区穿山镇欧村屯西北部0.55km处上跨穿山河。桥梁全长606.13m，起点桩号AK0+165.422，终点桩号AK0+75.632，桥跨布置为4×20+2×30+3×23.71+2×30+3×25+4×20+3×20+3×20+3×20m。上部结构为先简支后桥面连续小梁、现浇箱梁，下部结构为柱式墩，基础为钻孔灌注桩基础。本桥梁占用穿山河河道管理面积为1424.08㎡。

欧村枢纽B匝道桥。本桥于柳江区穿山镇欧村屯西北部0.62km处跨上穿山河。桥梁全长1115.548m，起点桩号为BK0+266.811，终点桩号BK0+385.939，全桥共14联：5×30+3×20+4×20+（23.5+26.44+23.5）+4×19+（25+35+25）+3×24+3×24+3×30+（21+22+21）+（30+4×20）+2×19.804+2×20+5×20m。上部结构为先简支后桥面连续小梁、现浇箱梁，下部结构为柱式墩、座板台，基础为钻孔灌注桩基础。本桥梁占用穿山河河道管理范围面积为468.25㎡。
欧村枢纽C匝道桥。本桥于柳江区穿山镇欧村屯西北部0.53km处上跨穿山河、磨石河。桥梁全长499.62m，起点桩号为CK0+681.68，终点桩号为CK1+181.3，桥跨布置为5×20.1+3×25+2×30+3×26.04+4×20+5×20m。上部结构为先简支后桥面连续小梁、现浇箱梁，下部结构为柱式墩、肋板台，基础为钻孔灌注桩基础。本桥梁占用穿山河河道管理范围面积为1855.14㎡，占用磨石河河道管理范围面积为268.17㎡。
欧村枢纽D匝道桥。本桥于柳江区穿山镇欧村屯北部约0.35km处上跨穿山河、磨石河。桥梁全长505.366m，起点桩号为DK0+205.509，终点桩号为DK0+710.875，桥跨布置为4×30+2×20.433+2×20.5+3×30+4×30+3×30m。上部结构为先简支后桥面连续小梁，现浇箱梁，下部结构为柱式墩，肋板台，基础为钻孔灌注桩基础。本桥梁占用穿山河河道管理范围面积为759.40㎡，占用磨石河河道管理范围面积为558.23㎡。
欧村枢纽柳武高速拼宽桥。本桥于柳江区穿山镇欧村屯西北部约0.48km处上跨穿山河。桥梁全长80.47m，起点桩号SK0+893.952，终点桩号SK0+974.422，桥跨布置为17.43+3×20m，上部结构为现浇箱梁，下部结构为柱式墩、座板台，基础为钻孔灌注桩基础。本桥梁占用穿山河河道管理范围面积为1784.49㎡。
穿山河大桥。本桥于柳江区新兴农场月亮塘东部1.25km附近上跨穿山河。桥梁全长106m，起点桩号K23+565.00，终点桩号K23+671.00，全桥共1联：5×20m。上部结构采用预应力砼（后张）简支小箱梁，桥面连续；下部结构0号桥采用肋板台，5号桥台采用柱式台，桥墩采用柱式墩，墩台采用桩基础。本桥梁占用穿山河河道管理范围内面积为2896.43㎡。
屯故地特大桥。本桥于柳江区百朋镇炉村南部2.1km附近上跨大布河。桥梁左幅全长1277m，起点桩号ZK36+449，终点桩号ZK37+762，全桥共10联：2×（3×30）+4×（4×40）+2×（3×40）+3×30+4×30m；上部结构左线第1联、左线第2联、左线第9联、左线第10联用预应力砼（后张）简支小箱梁，桥面连续，其余联采用预应力砼（后张）T梁，先简支后连续；下部结构0号桥台采用柱式台，35号桥台采用肋板台，桥墩采用柱式墩，墩台采用桩基础。桥梁右幅全长1217m，起点桩号K36+449，终点桩号K37+666，全桥共9联：2×（3×30）+4×（4×40）+2×（3×40）+5×30m，上部结构右线第1联、右线第2联、右线第9联采用预应力（后张）简支小箱梁，桥面连续，其余联采用预应力砼（后张）T梁，先简支后连续；下部结构采用0（右幅）号桥台采用柱式台，33（右幅）号桥墩采用肋板台，其余桥墩采用柱式墩，墩台采用桩基础。本桥梁占用大布河河道管理范围面积为1591.33㎡。
旧他山2号大桥。本桥于柳江区百朋镇旧他山屯东南部0.45km附近上跨小山河。桥梁左幅全长302.95m，起点桩号为K46+245.05，终点桩号为ZK46+548，全桥共3联：3×30+3×30+4×30m，上部结构采用预应力砼（后张）简支小箱梁，桥面连续，下部结构采用柱式墩，墩台采用桩基础。桥梁右幅全长279.5m，起点桩号K46+277，终点桩号K46+556.5，全桥共3联：3×30+3×30+3×30m，上部结构采用预应力砼（后张）简支小箱梁，桥面连续。下部结构采用0（右幅）号桥台采用柱式台，9（右幅）号桥墩采用肋板台，其余桥墩采用柱式墩，墩台采用桩基础。本桥梁占用小山河河道管理范围面积1318.16㎡。
甘村大桥。本桥于柳江区百朋镇甘村附近上跨三千河。桥梁左幅全长337m，起点桩号K48+239.5，终点桩号ZK48+576.5，全桥共3联：4×30+4×30+3×30m：上部结构采用预应力砼（后张）简支小箱梁，桥面连续，下部结构采用柱式墩，墩台采用桩基础。桥梁右幅全长337m，起点桩号K48+237，终点桩号K48+574，全桥共3联：4×30+4×30+3×30m：上部结构采用预应力砼（后张）简支小箱梁，桥面连续，下部结构采用柱式墩，墩台采用桩基础。本桥梁占用三千河河道管理范围面积1902.24㎡。
横山中桥。本桥于柳江区百朋镇分龙屯西北部1.0km附近上跨矮山河。桥梁全长86m，起点桩号K49+785.5，终点桩号ZK49+871.5，全桥共1联：4×20m；上部结构采用预应力砼（后张）简支小箱梁，桥面连续，下部结构采用柱式墩，墩台采用桩基础。本桥梁占用矮山河河道管理范围面积为1564.35㎡。
主线上跨G322特大桥。本桥于柳江区三都镇长塘屯西北部0.62km附近上跨大桥河和大丈沟。桥梁左幅全长2722.73m，起点桩号ZK54+740.46，终点桩号ZK57+463.54，跨径组合为：3×30+10×（4×40）+3×40+55+30+4×（4×40）+3×40+2×30m，上部结构采用T梁、小箱梁、钢箱梁，下部结构类型采用柱式墩、柱式台、桩基础。桥梁右幅全长2079.73m，起点桩号K54+775.46，终点桩号K57+508.54，跨径组合为30+3×40+10×（4×40）+30+55+3×（4×40）+3×（3×40）+30m，上部结构采用T梁、小箱梁、钢箱梁，下部结构类型采用柱式墩、墙式墩、桩基础。本桥梁占用大桥河河道管理范围面积1747.28㎡，占用大丈沟河道管理范围面积为2433.30㎡。
里别大桥。本桥于柳江区三都镇里别屯西南部0.47km附近上跨可南河。桥梁左幅全长596.04m，起点桩号ZK57+660.46，终点桩号ZK58+288.54，跨径组合30+2×（4×40）+2×（3×40）m，上部结构为先简支后结构连续T梁、简支小箱梁，下部结构为柱式墩、柱式台、桩基础。桥梁右幅全长594.73m，起点桩号K57+681.46，终点桩号K58+308.54，跨径组合3×30+2×（4×40）+3×40+2×30m，上部结构为先简支后结构连续T梁、简支小箱梁，下部结构为柱式墩、柱式台、桩基础。本桥梁占用可南河河道管理范围面积1410.20㎡。
主线上跨乡道009大桥。本桥于柳江区三都镇三村东南部1.5km附近上跨可南河。桥梁（左幅）全长437.08m，起点桩号ZK59+846.46，终点桩号ZK60+283.54，全桥共5联：30+40+3×（4×30）m，上部结构左幅第1联采用预应力砼（后张）简支小箱梁，左幅第2联采用预应力砼（后张）简支T梁，其余联采用预应力砼（后张）简支小箱梁，桥面连续；下部结构0号桥台采用肋板台，14号桥台采用柱式台，桥墩采用柱式墩，墩台采用桩基础。桥梁（右幅）全长497.08m，起点桩号K59+913.16，终点桩号K60+380.24，全桥共5联：30+40+2×（4×30）+5×30m。上部结构采用预应力砼（后张）简支小箱梁、T梁，桥面连续；下部结构0号（右幅）桥台采用肋板台，15号（右幅）桥墩采用柱式台，其余桥墩采用柱式墩、墩台采用桩基础。本桥梁占用可南河河道管理范围面积1027.29㎡。
九伦大桥。本桥于柳江区土博镇九伦屯附近上跨可南河。桥梁（左幅）全长609m，起点桩号ZK64+387.500，终点桩号为ZK64+996.500，跨径组合3×（4×40）+3×40m，上部结构为先简支后结构连续T梁，下部结构为柱式墩、墙式墩、柱式台、桩基础。桥梁（右幅）全长649m，起点桩号K64+415.500，终点桩号K65+064.500，跨径组合4×（4×40）m，上部结构为先简支后结构连续T梁，下部结构为柱式墩、墙式墩、柱式台、桩基础。本桥梁占用可南河河道管理范围面积为458.75㎡。
主线上跨柳合南高速大桥。本桥于柳江区土博镇坡路屯西北部0.36km附近上跨甘龙沟。桥梁（左幅）全长316.58m，起点桩号K68+082.46，终点桩号K68+399.04，全桥左幅共4联：4×30+3×30+40+2×30m。上部结构采用预应力砼（后张）简支T梁，桥面连续；下部结构0号桥台采用肋板台，10号桥台采用U台，桥墩采用柱式墩，10号桥台采用扩大基础，其余墩台采用桩基础。桥梁（右幅）全长318.58m，起点桩号K68+082.46，终点桩号K68+399.04，全桥右幅共5联：4×30+30+2×30+40+2×30m，上部结构右幅第1联，右幅第3联，右幅第5联采用预应力砼（后张）简支小箱梁，桥面连续，右幅第2联采用预应力砼（后张）简支箱梁，桥面连续，下部结构0号桥台采用肋板台，10号桥台采用U台，桥墩采用柱式墩，10号桥台采用扩大基础，其余墩台采用桩基础。本桥梁占用甘龙沟河道管理范围面积为409.97㎡。
甘龙枢纽C匝道大桥。本桥于柳江区土博镇坡路屯西北部0.42km附近上跨甘龙沟。桥梁全长196.58m，起点桩号CK0+506.26，终点桩号CK0+702.84，全桥共4联：2×20+47+3×20+2×20m；上部结构采用预应力砼（后张）连续箱梁、钢混组合梁；下部结构0号桥台采用肋板台，8号桥台采用U台，桥墩采用柱式墩，8号桥台采用扩大基础，其余墩台采用桩基础。本桥梁占用甘龙沟河道管理范围面积为160.67㎡。
木吉河大桥。本桥于柳江区土博镇基造屯东北部1.2km附近上跨木吉河。桥梁（左幅）全行769m，起点桩号K75+555.46m，终点桩号K76+324.54，跨径组合为4×40+4×40+4×40+4×40+3×40m，上部结构采用预应力（后张）T梁，先简支后连续，下部结构采用柱式墩，墩台采用桩基础。桥梁（右幅）全长770.5m，起点桩号K75+555.46，终点桩号K76+324.54，跨径组合为4×40+4×40+4×40+4×40+3×40m，上部结构采用预应力砼（后张）T梁，先简支后连续，下部结构采用柱式墩，墩台基础采用桩基础。本桥梁占用木吉河河道管理范围面积为4071.80㎡。
核定防洪评价内容
同意以下评价结果：

基本同意项目建设对水利规划实施影响分析评价结论。

本项目建设与《柳江区国土空间总体规划（2021—2035年）》等规划是相符的，与水域岸线保护与利用规划相协调，与河道采砂规划不冲突，符合水功能的区划要求。综上，工程建设与现有水利规划相协调，对现有水利规划的实施影响较小。

基本同意项目建设与防洪标准和有关技术要求相符的评价结论。

本项目包括4座特大桥，12座大桥，2座中桥。本项目特大桥采用300年一遇设计洪水标准，大桥及中桥采用100年一遇的设计洪水标准。本项目所在河段现状和规划防洪标准为5年一遇，符合国家《防洪标准》（GB50201-2014）等技术要求。

基本同意项目建设对河势稳定影响的评价结论。

根据本项目编制的《洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）的分析计算，本项目在柳江区18座涉河桥梁，运行期阻水、壅水及冲刷数值均在合理范围，仅桥墩周边出现局部轻微扰动，未改变河道主流走向、河床形态与长期演变趋势，整体河势稳定。施工阶段部分临时工程会短时加大阻水、扰动水流，并轻微破坏原有护岸，但影响均为暂时性。项目配套完善导流、护岸修复、弃渣管控等措施，施工结束后河道可恢复原貌，整体不会对区域河势稳定造成不利影响。

基本同意项目建设对河道行洪较小的评价结论。

根据《报告》分析计算，项目建成后发生300年一遇洪水时最大壅水高度为0.04m，最大壅水长度为398.4m；发生100年一遇洪水时最大壅水高度为0.076m，最大壅水长度为260.0m。桥梁产生的壅水幅度和影响范围较小，对河道行洪影响较小。

基本同意项目建设对水工程安全影响较小的结论。
本项目涉河桥梁中，主线上跨柳武高速特大桥、欧村枢纽D匝道桥、甘龙枢纽C匝道桥施工时分别局部破坏既有护岸，施工完成后需恢复；九伦大桥对已建成护岸影响较小。其余桥梁桥址处为天然岸坡，无已建水工程受影响。整体来看，项目对水工程安全影响可控，通过施工后护岸恢复等措施可消除不利影响。综上，本项目建设对附近水工程影响安全较小。

基本同意项目建设对防汛抢险影响的结论。

本项目各涉河桥梁通过改路、预留净空或扩建施工便道等措施，对防汛交通影响不大，部分道路可作应急防汛通道。工程未占用防汛设施，桥梁净空满足规范，对防汛抢险基本无影响，且建成后有利于防汛通行；工程附近无防汛设施，故无相关影响。综上，项目对防汛抢险影响较小。

基本同意项目建设对水工程运行管理影响评价。

本项目建成后，涉河建筑物的管理范围与河道管理范围存在交叉重叠，建议项目建设单位应与河道管理部门明确各自管理范围交叉区域的职责。
基本同意施工期影响评价结论。
本次评价的18座桥梁均为高速公路桥梁，其施工期设计标准为枯水期5年一遇，根据施工方案桥下构施工为干地施工，其中6座桥梁涉及水下施工，采用筑岛围堰施工，6座桥梁涉及跨河施工便道，采用管涵导流，施工期阻水比在0.00%～56.92%，施工壅水在0.00~0.076m，施工期壅水影响短暂且有限，拆除围堰后消失。3座桥梁施工局部破坏既有护岸，需要施工后恢复。

基本同意项目建设对第三人的合法水事权益影响的结论。

本项目对电线需做好防护和协商迁移；道路净空合规，占路需改道并征得同意；各桥梁壅水范围未波及上下游既有桥梁，影响较小；施工对周边生活与水环境的影响短暂，经环保措施可减弱，完工后消失。综上，对第三人合法水事权益影响较小。

同意《报告》提出的消除和减轻影响的措施基本可行。
 本报告涉及的18座桥梁具体消除和减轻影响的措施详见《报告》第七章（P527至P531）内容文本。
其他要求

（一）为了保证施工期和运行期的工程安全，建议项目建设单位应编制详细的施工方案和运行管理方案，并尽快编制防洪抢险应急预案，报柳江区水行政主管部门及相关部门备案，洪水期需听从水行政主管部门的统一指挥。

（二）竣工验收时须通知柳州市柳江区水利局参加，未经柳州市柳江区水利局参加验收或验收不合格的，项目不得投入使用。

（三）工程建设和运行造成水利工程损坏、水生态环境破坏、洪涝损失、安全事故，以及对第三人合法权益有影响的，由你公司负责协调并承担相应责任。

（四）工程建设须接受柳州市柳江区水利局的监督和管理。

                       柳州市柳江区行政审批局（盖章）

                                2026年7月15日
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