附件

柳州市柳江区河道管理范围内建设项目
水行政许可决定书

柳州市柳江区行政审批局制

说 明 事 项

一、《柳州市柳江区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》是经柳州市柳江区行政审批局行政许可，同意建设项目在河道管理范围内建设的法定凭证，签署盖章后生效。
二、凡未取得本决定书或不按本决定书核定的内容进行建设，均属违法建设，由柳州市柳江区水利局依法予以处罚。
三、工程建设应严格按照《柳州市柳江区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》所核定的内容和要求执行，如有变更应及时函告我局，发生较大及重大设计变更时应重新办理水行政许可决定书。

四、凡未经柳州市柳江区行政审批局许可，本决定书中核定的内容均不得随意变更。本决定书的附件和附图，与本决定书具有同等法律效力。
五、建设项目在施工期间，柳州市柳江区水利局对本决定书核定的内容进行检查，项目法人（建设单位）应配合检查，并将本决定书及相关材料提交查验。
六、本决定书自核发之日起，有效期为三年，逾期未使用，本决定书自行失效。如需延续，应当在有效期届满前30日内向柳州市柳江区行政审批局提出申请。
七、本决定书由柳州市柳江区行政审批局负责解释。
	柳 州 市 柳 江 区
河道管理范围内建设项目水行政许可决定书

江审批水许〔2026〕4号
根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》及河道管理范围内建设项目管理的有关规定，特制定本决定书。

	建 设 项 目 基 本 情 况

	名  称
	S210百朋至来宾交界公路改建工程根林一桥等3处涉水工程

	项目代码
	/

	项目法人

（建设单位）
	广西壮族自治区桂中公路发展中心

	项目选址
	本项目位于S210公路在柳州市柳江区、来宾市兴宾区境内的路段，涉及一处盖板涵、两处桥梁。盖板涵位于柳江区百朋镇官塘村太阳屯路口。根林一桥和根林二桥位于百朋镇根林村。

	建设规模

（等级）
	K126+698.5涵洞采用50年一遇防洪标准。根林一桥和根林二桥规模为小桥，采用50年一遇防洪标准。

	许 可 核 定 意 见

	一、工程建设方案

K126+698.5盖板涵设计

K126+698.5双孔盖板涵洞位于柳江区百朋镇官塘村太阳屯路口，路线跨越河道为凤凰河（上游源头河段），路线轴线与水流方向交角约90°。涵洞中心坐标X=2667218.46,Y=668247.31。在路基与河道相交处设有2-4×2钢筋砼盖板涵，涵洞长度为12m，与路线前进方向垂直，涵洞处路面高程127.71m，涵洞进口底板高程124.76m，出口底板高程124.70m，涵洞与河道两岸由八字墙顺接。该处涉河点占用河道管理范围面积为839.94㎡，采用50年一遇防洪标准。

根林一号桥设计

根林一号桥位于柳江区百朋镇根林村南侧0.4km处，桥梁跨越河道为凤凰河汊河，桥梁轴线与河道水流方向夹角90°。桥梁规模为小桥，中心桩号K132+170，起点桩号K132+164.52，终点桩号K132+175.48，桥梁全长11.04m，小桥跨径为1×10m，桥面全宽12m，净宽11m，桥梁上构为预应力混凝土（后张）简支桥面连续预制π型梁，下部结构桥台采用U台，桩基础。该处涉河点占用河道管理范围864.5㎡，采用50年一遇防洪标准。

根林二号桥设计
根林二号桥位于柳江区百朋镇根林村南侧0.5km处，桥梁跨越河道为凤凰河，桥梁轴线与河道水流方向夹角90°。桥梁规模为小桥，中心桩号K132+226.5，起点桩号K132+220.98，终点桩号K132+232.02，桥梁全长11.04m，小桥跨径1×10m，桥面全宽12m，净宽11m，桥梁上构为预应力混凝土（后张）简支桥面连续预制π型梁，下部结构采用U台、桩基础。该处涉河点占用河道管理范围897.24㎡，采用50年一遇防洪标准。

二、工程主要控制点坐标
K126+698.5涵洞中心点控制坐标X=2667218.46,Y=668247.31。（以下皆采用2000国家大地坐标系）

根林一号桥起点桩号K132+164.52，坐标X=2662475.19,Y=668420.62；终点桩号K132+175.48，坐标X=2662454.87，Y=668419.28。   
根林二号桥起点桩号K132+220.98，坐标X=2662422.93,Y=668422.75；终点桩号K132+232.02，坐标X=2662001.71,Y=668421.30。
三、洪水影响综合评价

基本同意符合江河流域综合规划和有关的国土及区域发展规划，对规划实施影响较小的结论

工程所处河段均为乡村无堤防河段，不涉及防洪治理规划，建设项目不会对规划治理工程实施产生影响。工程建成后均对河流水质基本无影响。3处涉河点涉及河流所在河段均不涉及饮用水水源保护区，无岸线保护与利用规划、无航运规划、无港口规划、无采砂规划、无生态保护红线、自然保护区、重要湿地、水文监测设施等规划。本工程对水功能区、饮用水源保护区、港口规划、采砂规划区、岸线保护与利用规划、航运规划、生态保护红线、自然保护区、重要湿地、水文监测设施等影响很小。
基本同意对建设项目防洪标准和有关技术要求的符合性评价结论
本工程桥梁和涵洞设计标准为50年一遇，均高于所在河道防洪标准5年一遇，桥梁防洪标准符合《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）、《防洪标准》（GB50201-2014）的要求。桥梁净高在1.27m～1.34m，涵洞净高在0.4m，预防洪涝的设防标准及措施适当。

基本同意对建设项目对河势稳定的影响评价结论

拟建工程随着时间的推移，河段会逐渐进入新的水动力平衡状态，工程对河道整体河势的稳定性不会产生大的影响。桥梁和涵洞建设对水流动力轴线变化影响较小，对河段冲淤影响及河势稳定影响不大，项目河段上下游附近整体流态平稳，项目建设不会改变河道整体河势的稳定性。
基本同意建设项目对行洪安全的影响评价结论

拟拆除重建的第1处涉河点涵洞5年～50年一遇涵前最大水深为2.7m，涵洞净空为0.4m，双孔无压自由出流，过流能力28.8m³/s满足50年一遇洪峰泄放需求；第2处～第3处涉河点桥梁5年～50年一遇洪水的最大水阻比分别为3.7%、4.4%，上游水位最大壅高值分别为0.0033m、0.0037m，水位壅高范围最远分别为桥梁上游约1.58m、1.77m处。综上，拟建工程运行期对河道行洪安全影响不大。

基本同意建设项目对水工程安全的影响评价结论

工程河段未涉及已建水工程，现状为天然岸坡，根据岸坡稳定分析，岸坡抗滑稳定系数满足规范要求，工程施工和运行期对现有岸坡的稳定性影响较小。工程建设后，其壅水和冲淤等影响较小，产生的流速及流向变化局限在桥址附近河段，其影响较小。

基本同意建设项目对防汛抢险的影响评价结论

拟建工程将原有窄桥、低标准涵洞拓宽改造，道路通行条件大幅提升，汛期抢险物资、车辆通行更加通畅；项目建设未占用防汛抢险设施，对防汛道路及抢险无不利影响。

基本同意建设项目对水工程运行管理的影响评价结论

本次评价涉水工程存在河道管理与桥梁和涵洞运营管理范围重叠区域，汛期抢险物资、车辆通行更加顺畅；项目建设未占用防汛抢险设施，对防汛道路及抢险无不利影响。

基本同意建设项目对第三人合法水事权益的影响评价结论

工程总体上对河道壅水及流态变化的影响均比较小，对上下游影响很小，对上下游临河设施影响也很小，建设项目对第三者合法水事权益影响较小。若涉及第三人合法水事权益纠纷，由建设单位协商解决。

基本同意建设项目施工期影响评价结论

本工程第2处～第3处涉河点桥施工期在5年一遇洪水时阻水 比分别为0%、0.06%，壅水高度分别为0m、0.00019m，相应的壅水长度分别为0m、0.91m，上游水位最大壅水高度和范围有限，且施工期短，施工结束后拆除围堰影响即消失，施工期对河道行洪影响不大。

基本同意综合评价结论

项目原址拆除老旧危险桥涵，新建构筑物防洪标准更高、行洪断面更大，工程设计方案与有关规划、防洪标准及有关技术指标相适应，对水利规划实施、河势稳定、河道行洪、水工程安全、防汛抢险、水工程运行管理等影响较小，工程对其他第三者水事权益影响较小。综合而言，建设项目对河道的影响较小。

四、防治与补救措施
涉河桥梁工程建设完成后应开展渣土、淤泥杂草清理工作，恢复河道行洪断面，保障行洪安全，清理后应对破坏的岸坡进行恢复，进行植树种草，防止水土流失。

基本同意对扰动的岸坡进行防护，其中根林一号桥、根林二号桥桥台上、下游两岸各20m设置C20混凝土护脚+预制块护坡，涵洞进出口上下游各15m设置护岸。补救措施应与主体工程同步设计、同步施工、同步验收、同步投产使用。

五、其他要求

（一）竣工验收时须通知柳州市柳江区水利局参加，未经柳州市柳江区水利局参加验收或验收不合格，项目不得投入使用。

（二）工程建设和运行造成水利工程损坏、饮水工程影响、水生态环境破坏、洪涝损失、安全事故的，以及对第三人合法水事权益有影响的，由你单位负责协调并承担相应责任。

（三）工程建设过程中须接受柳州市柳江区水利局的监督和管理。工程投入使用后应服从河道管理及应急管理部门的统一调度。
                      柳州市柳江区行政审批局（盖章）

                         2026年8月26日
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