
江审基建环审字〔2026〕19号

柳州市柳江区行政审批局关于柳州市柳江区新兴工业园四方片区建筑新型轻质软瓷砖生产

扩建项目环境影响报告表的批复

广西柔石新型建材有限公司：

一、项目租用柳州市凯瑞姆预应力机械有限责任公司现有厂房，位于柳州市柳江区新兴工业园穿山镇四方塘3号，占地面积4576.47平方米，为新建（迁建）项目。项目建设内容主要包括：平台拌料区、成型生产线、出模包装区、包装区、模具储放仓、产品仓、办公室、产品展示间、打印机房、切割机房、平台砂粉原料存放区、配套的用电、给排水及环保处理设施等。项目建成后可年产建筑新型轻质软瓷砖30万平方米。项目总投资300万元，其中环保投资15万元。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码2601-450206-07-01-962866，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）大气污染防治措施

1.项目下料烘干、烘干出模、上色烘干、烘干、喷涂罩面等电加热烘干成型工序及常温打印图案工序产生的非甲烷总烃和颗粒物废气，经集气装置收集+过滤水箱+活性炭吸附处理后，依托原有的15m排气筒（DA001）排放，须确保排放的非甲烷总烃、颗粒物均达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准限值的要求，同时须确保厂区内未被收集到的非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值要求。

2.项目切割、粉碎工序在封闭厂房中产生的颗粒物废气，经吸尘房+吸尘布袋除尘器处理后以无组织形式排放；项目上料、电加热烘干成型工序及常温打印图案工序产生颗粒物废气以无组织形式排放；以上均须确保排放的颗粒物废气达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放监控点浓度限值的要求。

3.项目电加热烘干成型工序产生的异味以无组织形式排放，须确保排放异味达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级臭气浓度厂界标准限值要求。

（二）水污染防治措施。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，须确保外排废水中各污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，先排入市政污水管网，再进入新兴工业园污水处理厂处理， 最后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 经标准后排入柳江。

（三）噪声污染防治措施。项目噪声通过选用优质低噪声设备，合理布置噪声设备位置，基础安装减震垫和厂区自然衰减等综合降噪处置后，须确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（四）固体废物污染防治措施

1.做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置相关污染防治设施。生活垃圾收集后交由地方环卫部门统一清运。

2.废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，危险废物须定期交由有资质的单位处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。残液罐按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设、运行和管理。

加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，落实环境风险防范措施，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。
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