
江审基建环审字〔2026〕24号

柳州市柳江区行政审批局关于新建陶瓷合金

刮刀及金属刀具生产线项目环境

影响报告表的批复

柳州市恒丰利刀具有限公司：

一、项目租用广西顺业线缆有限公司现有厂房，位于广西壮族自治区柳州市柳江区新兴工业园顺业路2号部分车间，用地面积3036平方米，为新建项目。项目建设内容主要包括：生产车间、机加工区、热喷涂生产线、激光熔覆生产线、丙烷储区、氮气储区、仓库区、办公、检修区、配套的用电、给排水及环保处理设施等。项目建成后年产6000件刀具及金属表面热喷涂加工3000件金属（来料加工）。项目总投资600万元，其中环保投资26.4万元。
项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码2605-450206-07-05-827051，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：
（一）大气污染防治措施
1.项目喷砂、喷涂工序在同一封闭式厂房内进行（两者因运行条件不同错开操作），产生的少量喷砂废气、喷涂废气经负压抽风机收集+滤芯除尘器处理后，通过15m高的排气筒（DA001）排放，须确保外排颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》表2中二级最高允许排放速率（严格50%）和最高允许排放浓度要求。
2.项目磨削、切、钻、抛光等机加工、清理、人工涂油、激光熔覆工序产生的金属粉尘、清理废气、涂油废气、激光熔覆废气以及未收集到喷砂和喷涂废气都以无组织形式排放，须确保外排非甲烷总烃、颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
（二）水污染防治措施。项目磨削用水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后，须确保外排废水中污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，最后进入新兴污水处理厂处理。
（三）噪声污染防治措施。项目噪声通过选用优质低噪声设备，合理布置噪声设备位置，厂房隔声、基础安装减震垫和厂区自然衰减等综合降噪处置后，须确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。
（四）固体废物污染防治措施
1.做好一般固体废物的综合回收利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置相关污染防治设施。生活垃圾收集后交由地方环卫部门统一清运。
2.废切削液、废含油抹布等属于危险废物，暂存于危废暂存间，危险废物须定期交由有资质的单位处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设、运行和管理。
（五）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。
五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。
2026年8月25日 
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