
江审基建环审字〔2026〕28号

柳州市柳江区行政审批局关于柳州市广吉食品

酱腌菜项目环境影响报告表的批复

柳州市广吉食品有限公司：

一、项目租用佛山市彬歌物业管理有限公司现有的厂房，位于广西壮族自治区柳州市柳江区穿山镇创业路2号A厂房，用地面积6029平方米（其中原租赁用地面积4088平方米，本次新增用地面积1941平方米），为新建项目。项目建设内容主要包括：原料放置区、腌制间、漂烫间、大包内包装间、配料间、前处理间、内包装间、外包装间、灭菌间、办公室、包材及卫生辅助用房、配套的用电、给排水及环保处理设施等。项目建成后可年产酸笋包3500吨、什锦包1700吨、红油酸笋1000吨、原味酸笋1800吨。项目总投资200万元，其中环保投资28万元。
项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码2605-450206-04-01-614739，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：
（一）大气污染防治措施
1.项目设置2台2.1t/h生物质蒸汽发生器（一备一用）供热，蒸汽发生器供热产生的锅炉烟气经布袋除尘器处理后，通过一根35m高的排气筒（DA001）排放，须确保外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放标准限值的要求。
2.项目配料、拌料工序产生的少量粉尘，通过轻拿轻放、降低投料落差、及时清扫散落物料等措施处理后以无组织形式排放，须确保外排废气中的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。
3.项目腌制工序产生的腌制异味通过腌制桶加盖密闭措施处理；污水处理设施产生的恶臭通过加盖密闭、定期清掏浮渣和污泥、喷洒除臭剂等措施处理。以上废气均以无组织形式排放，须确保外排异味达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1中二级新扩改建标准限值要求。
（二）水污染防治措施。项目生产废水（原料清洗废水、泡发废水、腌制配液废水、设备及地面清洗废水、灭菌冷却废水、生物质蒸汽发生器废水等）依托厂区自建污水处理设施（工艺：格栅+调节池+混凝絮凝+气浮+A/O一体化处理）处理；生活污水经三级化粪池处理；以上均须确保外排废水中污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区污水管网，最后进入新兴污水处理厂处理。
（三）噪声污染防治措施。项目噪声通过选用优质低噪声设备，合理布置噪声设备位置，厂房隔声、基础安装减震垫和厂区自然衰减等综合降噪处置后，须确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。
（四）固体废物污染防治措施。做好一般固体废物的综合回收利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置相关污染防治设施。生活垃圾收集后交由地方环卫部门统一清运。
（五）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。
四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。
五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局,并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。
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