附件

柳州市柳江区河道管理范围内建设项目
水行政许可决定书

柳州市柳江区行政审批局制

说 明 事 项

一、《柳州市柳江区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》是经柳州市柳江区行政审批局行政许可，同意建设项目在河道管理范围内建设的法定凭证，签署盖章后生效。
二、凡未取得本决定书或不按本决定书核定的内容进行建设，均属违法建设，由柳州市柳江区水利局依法予以处罚。
三、工程建设应严格按照《柳州市柳江区河道管理范围内建设项目水行政许可决定书》所核定的内容和要求执行，如有变更应及时函告我局，发生较大及重大设计变更时应重新办理水行政许可决定书。

四、凡未经柳州市柳江区行政审批局许可，本决定书中核定的内容均不得随意变更。本决定书的附件和附图，与本决定书具有同等法律效力。
五、建设项目在施工期间，柳州市柳江区水利局对本决定书核定的内容进行检查，项目法人（建设单位）应配合检查，并将本决定书及相关材料提交查验。
六、本决定书自核发之日起，有效期为三年，逾期未使用，本决定书自行失效。如需延续，应当在有效期届满前30日内向柳州市柳江区行政审批局提出申请。
七、本决定书由柳州市柳江区行政审批局负责解释。
	柳 州 市 柳 江 区
河道管理范围内建设项目水行政许可决定书

江审批水许〔2026〕5号
根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》及河道管理范围内建设项目管理的有关规定，特制定本决定书。

	建 设 项 目 基 本 情 况

	名  称
	柳江区土博镇2026年小河流域治理以工代赈项目

	项目代码
	2505-450206-04-05-279311

	项目法人

（建设单位）
	柳州市柳江区土博镇人民政府

	项目选址
	本项目位于柳江区北之江土博镇甘贡村河段。工程治理河段全长5000m，起点接岜浪水库溢洪道，沿现状北之江向西南走向，直至接入北之江与黄甘屯交汇处。

	建设规模

（等级）
	本项目设计治理河段5000m，项目包括土石方工程、挡墙工程、涵洞工程以及相关附属工程，主要新建8处重力式挡土墙和9座涵洞。本项目采用5年一遇防洪标准。

	许 可 核 定 意 见

	工程基本情况
柳江区土博镇2026年小河流域治理以工代赈项目位于柳州市柳江区土博镇甘贡村。2025年11月11日柳州市柳江区发展和改革局印发《关于柳江区土博镇2026年小河流域治理以工代赈项目可行性研究报告的批复》（江发改规划﹝2025﹞28号），同意建设柳江区土博镇2026年小河流域治理以工代赈项目，项目代码为：2505-450206-04-05-279311。本项目属于以工代赈农业农村基础设施建设项目，拟对北之江（土博段）河道开展综合整治。项目治理范围自岜浪水库坝下至黄甘屯，设计治理段全长5km，设计桩号为K0+000至K5+000，整体沿现状北之江天然河道布置。主要建设内容包括土石方工程、挡墙工程、涵洞工程及相关附属工程。新建8处重力式挡土墙，挡墙总长994m，挡墙平均高度为3.0m。新建9座涵洞，其中3座盖板涵，6座箱涵，涵顶修复泥结碎石路面，涵洞沿排洪渠不同桩号分布。

工程建设方案
（一）护岸工程

护岸工程采用“重力式挡土墙+土质边坡”分段防护的布局模式。
1.对用地受限、临近村屯、岸坡较陡的河段，采用C25毛石混凝土重力式挡土墙防护。新建8处重力式挡土墙，挡墙总长994m，其中左岸护岸工程长度515m（1号防护堤长53m、3号防护堤长179m、5号防护堤长166m、7号防护堤长117m），右岸护岸工程长度479m（2号防护堤长55m、4号防护堤长118m、6号防护堤长176m、8号防护堤长130m）。挡墙顶宽0.8m，底宽1.725m，平均高度为3.0m。

2.对地形平缓、用地充足的河段，采用1:1.0土质边坡+草皮护坡。

（二）河道清淤工程

对桩号K0+000至K5+000全长5000m的排洪渠进行全面清淤，清除淤积泥沙、杂草及生活垃圾，恢复河道行洪断面。

（三）涵洞工程

对跨越河道的未硬化机耕路处新建9座涵洞，其中盖板涵3座、箱涵6座，总长度53m。

1.在K0+822断面设置一座单孔，净宽4.0m，净高2.0m盖板涵，涵洞长5.0m，涵底高程为380.95m，涵顶高程为382.95m，路面高程383.35m。

2.在K1+728断面设置一座单孔，净宽4.0m，净高2.0m盖板涵，涵洞长8.0m，涵底高程为372.66m，涵顶高程为374.66m，路面高程375.06m。
3.在K2+104断面设置一座2孔，单孔净宽4.0m，总净宽8.0m，净高2.0m箱涵，涵洞长5.0m，涵底高程为372.10m，涵顶高程为374.10m，路面高程374.65m。
4.在K2+620断面设置一座单孔，净宽4.0m，净高2.0m盖板涵，涵洞长5.0m，涵底高程为368.58m，涵顶高程为370.58m，路面高程370.98m。

5.在K2+780断面设置一座2孔，单孔净宽3.0m，总净宽6.0m，净高2.0m箱涵，涵洞长5.0m，涵底高程为367.90m，涵顶高程为369.90m，路面高程370.35m。

6.在K3+160断面设置一座2孔，单孔净宽4.0m，总净宽8.0m，净高2.0m箱涵，涵洞长5.0m，涵底高程为365.55m，涵顶高程为367.55m，路面高程368.00m。

7.在K3+512断面设置一座2孔，单孔净宽4.0m，总净宽8.0m，净高2.5m箱涵，涵洞长9.0m，涵底高程为363.15m，涵顶高程为365.65m，路面高程366.10m。

8.在K3+686断面设置一座2孔，单孔净宽4.0m，总净宽8.0m，净高2.5m箱涵，涵洞长6.0m，涵底高程为362.65m，涵顶高程为365.15m，路面高程365.60m。

9.在K4+256断面设置一座2孔，单孔净宽4.0m，总净宽8.0m，净高2.5m箱涵，涵洞长5.0m，涵底高程为360.54m，涵顶高程为363.04m，路面高程363.49m。

北之江属于红水河左岸一级支流，河流发源于柳州市柳江区西部土博乡黄甘村西200m，河流流域范围位于东经109°03′～109°11′、北纬24°16′～23°44′之间。北之江流域总面积1362km²，河道干流长109km，平均坡降2.34‰。其中柳江区境内河流长度为22km，流域面积283km²。

本项目涉河建筑物占用北之江河道管理范围总面积为1867.66m²。

本项目防洪标准为5年一遇。本项目所在北之江河段现状和规划防洪标准均为5年一遇。

二、工程主要控制点坐标
涉河建筑物占用河道管理范围主要控制点坐标（坐标统一采用2000国家大地坐标系）详见下表

涉河建筑物
控制点
X

Y

K0+822盖板涵
Z1

2688532.651
36608211.189
Z2

2688533.872
36608207.024
Z3

2688542.361
36608214.296
Z4

2688557.630
36608218.510
Z5

2688555.645
36608223.082
Z6

2688543.028
36608219.679
1、2号防护堤
Z1

2688372.625
36607947.033
Z2

2688345.611
36607933.445
Z3

2688329.551
36607917.458
Z4

2688330.177
36607916.876
Z5

2688345.556
36607932.131
Z6

2688373.002
36607945.985
Z7

2688381.243
36607945.665
Z8

2688356.191
36607935.428
Z9

2688335.164
36607917.111
Z10

2688336.160
36607916.376
Z11

2688355.888
36607934.056
Z12

2688381.613
36607944.432
3、4号防护堤
Z1
2688112.324
36607743.104
Z2
2688061.950
36607662.904
Z3
2688051.525
36607580.122
Z4
2688052.610
36607581.048
Z5
2688063.520
36607664.058
Z6
2688113.149
36607742.392
Z7
2688087.284
36607698.016
Z8
2688063.897
36607650.295
Z9
2688057.279
36607586.632
Z10
2688058.200
36607587.466
Z11
2688064.185
36607648.321
Z12
2688088.044
36607697.548
K1+728盖板涵
Z1

2688051.353
36607579.743
Z2

2688051.664
36607571.325
Z3

2688058.689
36607578.889
Z4

2688058.378
36607587.308
5、6号防护堤
Z1
2688051.781
36607571.332
Z2
2688051.057
36607505.069
Z3
2687984.258
36607438.170
Z4
2687985.454
36607437.657
Z5
2688051.823
36607504.628
Z6
2688053.108
36607571.465
Z7
2688057.365
36607577.464
Z8
2688056.039
36607497.854
Z9
2687987.530
36607437.122
Z10
2687988.683
36607436.613
Z11
2688055.728
36607495.651
Z12
2688058.393
36607578.570
K2+104箱涵
Z1

2687845.008
36607338.781
Z2

2687840.071
36607337.684
Z3

2687842.091
36607331.161
Z4

2687843.969
36607318.594
Z5

2687848.581
36607321.035
Z6

2687847.037
36607331.896
K2+620盖板涵
Z1
2687455.262
36607104.175
Z2
2687454.692
36607098.420
Z3
2687460.140
36607099.941
Z4
2687470.187
36607100.836
Z5
2687473.463
36607099.364
Z6
2687475.670
36607104.284
Z7
2687464.466
36607105.208
K2+780箱涵
Z1
2687381.072
36606986.936
Z2
2687376.585
36606984.730
Z3
2687377.383
36606975.919
Z4
2687380.699
36606966.747
Z5
2687385.342
36606968.604
Z6
2687381.984
36606977.875
K3+160箱涵
Z1
2687108.279
36606804.334
Z2
2687110.296
36606799.446
Z3
2687115.814
36606804.570
Z4
2687124.536
36606808.209
Z5
2687123.873
36606813.342
Z6
2687113.889
36606809.185
7、8号防护堤
Z1
2687054.798
36606655.136
Z2
2687042.807
36606641.762
Z3
2686993.986
36606632.371
Z4
2686952.514
36606656.936
Z5
2686952.233
36606656.411
Z6
2686993.889
36606631.722
Z7
2687043.465
36606641.430
Z8
2687055.174
36606654.837
Z9
2687058.736
36606654.532
Z10
2687044.774
36606638.967
Z11
2687017.045
36606629.949
Z12
2687044.568
36606638.000
Z13

2687059.174
36606654.181
Z14

2686981.510
36606634.470
Z15

2686945.867
36606655.652
Z16

2686945.571
36606655.105
K3+512箱涵
Z1
2686884.332
36606694.555
Z2
2686871.488
36606697.357
Z3
2686885.049
36606682.000
Z4
2686893.307
36606669.920
Z5
2686902.456
36606668.377
Z6
2686893.918
36606680.474
K3+686箱涵
Z1
2686737.402
36606661.729
Z2
2686739.278
36606655.161
Z3
2686744.231
36606652.089
Z4
2686755.821
36606639.720
Z5
2686756.104
36606645.644
Z6
2686745.864
36606656.550
K4+256箱涵
Z1
2686309.972
36606641.850
Z2
2686305.790
36606644.625
Z3
2686294.227
36606630.679
Z4
2686298.419
36606627.896
三、洪水影响综合评价

（一）基本同意项目建设对水利规划实施影响的评价结论。

工程的建设符合北之江治理方案要求的，与水域岸线保护与利用规划相协调，与河道采砂规划不冲突，符合水功能区划的要求。因此，工程建设与现有水利规划相协调，对现有水利规划的实施无影响。

（二）基本同意项目建设与防洪标准和有关技术要求相符的评价结论。

本项目防洪标准为5年一遇。本项目所在北之江河段现状和规划防洪标准均为5年一遇。因此，本项目工程设计防洪标准符合国家《防洪标准》（GB50201-2014）的要求。

（三）基本同意项目建设对河势稳定影响的评价结论。

根据《报告》分析，工程建设后对河道中泓影响相对较小，对工程河段岸坡冲刷影响较小，同时，本工程建设挡墙护岸后，对河道岸坡进行了防护，更有利于河道岸坡稳定。因此工程建设对河势稳定影响较小。

（四）基本同意工程建设对河道行洪安全影响的评价结论。

由于护岸挡墙及涵洞涉河建筑物占过水断面和河道宽度，导致上游部分河段水位壅高，减少了河道的过流能力。据《报告》计算，运行期发生5年一遇洪水及2年一遇洪水时，K0+822盖板涵断面分别减少河道过流能力7.06%、1.83%；1、2号防护堤断面分别减少河道过流能力7.06%、7.96%；3、4号防护堤断面分别减少河道过流能力3.08%、4.38%；K1+728盖板涵断面分别减少河道过流能力6.18%、7.14%；5、6号防护堤断面分别减少河道过流能力3.43%、4.80%；K2+104箱涵断面分别减少河道过流能力5.44%、3.05%；K2+620盖板涵断面分别减少河道过流能力6.89%、3.14%；K2+780箱涵断面分别减少河道过流能力7.62%、3.70%；K3+160箱涵断面分别减少河道过流能力7.77%、2.92%；7、8号防护堤断面分别减少河道过流能力2.67%、5.12%；K3+512箱涵断面分别减少河道过流能力7.01%、4.78%；K3+686箱涵断面分别减少河道过流能力6.85%、3.05%；K4+256箱涵断面分别减少河道过流能力7.40%、3.62%。因此本工程建设对河道行洪有一定影响。

（五）基本同意项目建设对水工程安全影响的评价结论。

本工程河段已建有2段护岸工程，第一段位于桩号K4+450至桩号K4+800左右两岸，护岸挡墙总长度665m，其中左岸护岸长度约340m，右护岸长度约325m，为浆砌石挡墙。第二段位于桩号K4+800至桩号K5+275的左岸，护岸挡墙长度490m，为浆砌石挡墙。本次治理工程新建护岸顺接原有护岸，建设过程中不破坏原有护岸，保留原有护岸，因此本工程建设对水工程的安全没有影响。

（六）基本同意项目建设对防汛抢险影响的评价结论。

本工程治理河段内及上下游200m范围内无通讯设施和汛期临时水尺等防汛设施，故工程建设不存在对防汛设施的影响。

（七）基本同意项目建设对水工程运行管理的评价结论。

本工程建设对水工程运行管理造成的影响较小。由于本工程河段K0+900~K1+900段未划分河道管理范围，本工程建设后，需要对工程K0+900~K1+900治理河段的河道管理范围进行调整。
（八）基本同意项目建设对施工期影响的评价结论。

工程采用分段围堰导流方式，即在施工段起止两个断面进行全断面围堰，采用管径1.0m的圆管进行导流，因此施工期围堰阻水比较大。根据《报告》计算分析，施工期（11月～次年3月）发生5年一遇洪水时，K0+822盖板涵施工期阻水比为67.57%，1、2号防护堤施工期阻水比为65.31%，3、4号防护堤施工期阻水比为10.34%，K1+728盖板涵施工期阻水比为39.53%，5、6号防护堤施工期阻水比为21.92%，K2+104箱涵施工期阻水比为33.80%，K2+620盖板涵施工期阻水比为47.65%，K2+780箱涵施工期阻水比为30.97%，K3+160箱涵施工期阻水比为54.39%，7、8号防护堤施工期阻水比为66.32%，K3+512箱涵施工期阻水比为75.00%，K3+686箱涵施工期阻水比为71.84%，K4+256箱涵施工期阻水比为67.63%。因此项目建设施工期阻水比较大。

（九）基本同意项目建设对第三人的合法水事权益影响的评价结论。

项目建设对第三人合法水事权益影响较小。

四、防治与补救措施
同意《报告》提出的消除和减轻影响的措施基本可行。

五、其他要求

（一）竣工验收时须通知柳州市柳江区水利局参加，未经柳州市柳江区水利局参加验收或验收不合格，项目不得投入使用。

（二）工程建设和运行造成水利工程损坏、饮水工程影响、水生态环境破坏、洪涝损失、安全事故的，以及对第三人合法水事权益有影响的，由你单位负责协调并承担相应责任。

（三）工程建设过程中须接受柳州市柳江区水利局的监督和管理。工程投入使用后应服从河道管理及应急管理部门的统一调度。
                      柳州市柳江区行政审批局

                           2026年9月24日
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