附件

柳江区2020年大气污染防治重点工程项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他整治项目（4 项） | | | | | | | | |
| 序号 | | 所属辖区 | | | 项 目 主 体 | | | 项 目 名 称 |
| 1 | | 柳江区 | | | 柳州市柳冰食品厂 | | | 淘汰8蒸吨燃煤锅炉1台,实施煤改天然气 |
| 2 | | 柳江区 | | | 柳州恒泰食品有限公司 | | | 淘汰8蒸吨燃煤锅炉1台,实施煤改生物质（或天然气） |
| 3 | | 柳江区 | | | 广西柳州市古岭酒厂 | | | 淘汰10蒸吨燃煤锅炉1台,实施煤改天然气 |
| 4 | | 柳江区 | | | 柳江县武辉耐火材料有限责任公司 | | | 淘汰燃煤窑炉,实施煤改天然气 |
| 2019年遗漏项目补报（1 项） | | | | | | | |
| 序号 | | 所属辖区 | 项 目 主 体 | | 项 目 名 称 | 项目具体情况介绍（300字左右） | |
| 1 | | 柳江区 | 柳州市金壶页岩砖有限公司 | | 双碱法湿式脱硫+静电除尘改造项目 | 该公司于2019年5月委托环保设备公司，对砖厂尾气排放的脱硫、除尘等污染处理设施进行深度改造，采用双碱法湿法脱硫+湿式静电除尘（雾）器的处理工艺。在生产过程中，将白泥原料（造纸厂含碱废料）掺入生砖坯中，窑内先实现一次脱硫，然后再经过脱硫塔脱硫，进行多次脱硫，实现最佳脱硫效果。同时配套升级改造扩建循环水池，增加原料加工除尘设备、硬化道路、建设洗车槽等一系列项目。 | |